**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**Organismo Público Descentralizado**

**Servicios de Salud Jalisco**

FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS REGIÓN SANITARIA XIII, CENTRO DE GUADALAJARA, O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

Guadalajara, Jalisco a 23 de diciembre de 2021

Para efectos de compresión de la presenta **Acta,** se deberá de atender el“Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las **BASES** que rigen al presente procedimiento.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo el día 23 de diciembre de 2021 a partir de las 16:05 horas, en el auditorio del **ORGANISMO** con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, tal y como se señala en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES**, de las **BASES** que rigen la presente **LICITACIÓN**, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efectos de desarrollar el **Acto** de **FALLO** o **RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** para la contratación del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS REGIÓN SANITARIA XIII, CENTRO DE GUADALAJARA, O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”,** en términos del artículo 55 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el numeral 9de las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**;

**RESULTANDO**

**Primero.**

Con fecha del 10 de diciembre del 2021 se llevó a cabo la publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://info.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO**; así como el artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.**

El 16 de diciembre del 2021 a las 13:00 horas,de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y conforme al procedimiento establecido en el numeral 5 de las **BASES que rigen el al PROCESO LICITATORIO,** se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES,** en donde no se presentaron preguntas por los **PARTICIPANTES**, y no se realizaron precisiones y aclaraciones hechas por parte de la **CONVOCANTE**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito**.**

**Tercero.**

Con fecha del 20 de diciembre del 2021 a las 13:30, se celebró la sexagésima quinta sesión extraordinaria del **COMITÉ de adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,** para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y 67 y 68 de su **REGLAMENTO**, y a lo establecido al numeral 9.2 de las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, para este Acto comparecieron los **PARTICIPANTES** siguientes:

* **CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV**
* **VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**

**CONSIDERANDO**

**Primero. Competencia.**

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco** es legalmente competente para resolver la Adjudicación 23 y 24, fracción VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 17 de las **BASES** de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** para la contratación del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS REGIÓN SANITARIA XIII, CENTRO DE GUADALAJARA, O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”,** sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13, 14 y 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. Evaluación que determina las PROPOSICIONES desechadas y las que resultan solventes.**

Con fundamento en los artículos 66, 69 fracciones I y II, de la Ley Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, artículo 3, fracciones VI y X de las Normas Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Paraestatal Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, numeral 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, la Dirección de la Región Sanitaria XIII Guadalajara del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco al ser el área requirente, y Obras y Mantenimiento de la Región Sanitaria XIII Guadalajara del O.P.D. Servicios Salud de Jalisco que reviste con la calidad de área técnica, quedando a su cargo la evaluación técnica del bien, ocupándose de verificar que las proposiciones cumplieran con los aspectos técnicos y los requisitos solicitados en las multicitadas **BASES**.

A continuación, se presenta el resultado particular de los dictámenes emitidos por parte del área contratante de las propuestas presentadas, conforme a los documentos que obran en el expediente que se ha formado de acuerdo con el presente proceso licitatorio mismos que arrojan los siguientes resultados:

|  |
| --- |
| **CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV** |
| **DICTAMÉN ADMINISTRATIVO** |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | **MOTIVOS** |
| **SÍ** | **NO** |
| **Anexo 3**. Propuesta Económica. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 4.** Carta de Proposición.**1.**  Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 5.** Acreditación o documentos que lo acredite. | **X** |  | CUMPLE |
| 1. Presentar copia vigente del RUPC (en caso de contar con él) |
| 2. Presentar copia simple legible del pago del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de máximo 60 días de antigüedad (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo |
| 3. Tratándose de personas morales, deberá presentar, además: |
| **A)** Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. |
| **B)** Original solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del Poder Notarial o instrumento correspondiente del Representante Legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. |
| Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio. |
| **C)** Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante. |
| **D)** Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,** a nombre del **PARTICIPANTE.** |
| **E)** Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.** |
| **F)** Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2020, con sus anexos y acuse. |
| **Anexo 6.** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores). | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 7.** Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 8.** (Estratificación) Obligatorio solo para **PARTICIPANTES** MIPYMES. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 9.** Manifiesto y copia legible del documento de Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales emitida en sentido positivo emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2021, con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, a nombre del **PARTICIPANTE**. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 10.** Manifiesto ycopia legible de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social en sentido positivo con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, a nombre del **PARTICIPANTE**. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 11.** El **PARTICIPANTE** deberá presentar original o copia certificada de su Identificación Oficial Vigente, dentro del sobre que contenga las propuesta técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 12.** Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 14.** Formato libre a través del cual el proveedor se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 23 de conformidad con lo establecido en el **Anexo 13**. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 15.** Declaración de Aportación Cinco al Millar para el Fondo Impulso Jalisco. | **X** |  | CUMPLE |
| **DICTAMEN TÉCNICO** |
| **ENTREGABLES:** | **TIPO DE APROBACIÓN** | **MOTIVOS**  |
| **SI** | **NO** |
| **Anexo 2.** Propuesta Técnica | **X** |  | CUMPLE |
| **Progresivo 1:** Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación, Obra Civil del Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Región Sanitaria XIII, Centro de Guadalajara |  |
| **1.0 Área COVID** |
| 1.1 Suministro e instalación de muro lambrin sobre el muro lateral a una cara de 13 mm, de medidas aprox. 13.00 mtsX 2.70 mts de alto. Terminado a base, anclado a zapatas individuales de concreto de 0.50 mts X 0.50 mts X 0.50 mts de profundidad. Incluye: rectificación de medidas en obra, 6 postes PTR de 1 3/4", canaletas y ángulos reforzados (estructurales 4.10 cal. 20), tornillos y fijadores, cinta de refuerzo de nylon, reborde L para aristas, sellado de unión con muros, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.2 Emboquillado de muros, con panel de 13 mm. Incluye: rectificación de medidas en obra, tratamiento de juntas, terminado a base de cemento flexible, refuerzo de nylon, tornillos y fijadores, material y desperdicios, esquinero metálico en esquinas exteriores, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.2 Adecuación de losa de concreto armado en medidas aprox. de 13.00 mts X 1.20 mts x 0.10 mts de espesor, forjada con malla electrosoldada 6-6/10-10, así como concreto preparado en obra con una resistencia f'c= 200 kg/cm2. Incluye: rectificación de medidas en obra, trazo, materiales y desperdicios, preparación de base o superficie y apisonado, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.3 Suministro, fabricación y colocación de fijo y puerta corrediza de aluminio línea 3”, anodizado natural y cristales claros de 6mm, zoclo de 3", medidas aproximadas de 4.00 mts X 2.70 mts de altura. Incluye; retiro sin recuperación de ventaneria de aluminio de 2” existente, resane de boquillas y preparación para posterior instalación, riel o canales para corrediza, jaladera, chapa, pasador, marco completo, junquillos, materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.4 Suministro, habilitado y colocación de muros divisorios de 9 cm de espesor a dos caras, con medidas de 7.50 mts X 2.70 mts de altura. Habilitados con paneles de yeso (Tablaroca o equivalente) de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, estructurado con postes galvanizados de 6.35 cal.26 a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados anclados a losa o estructura existente, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellarán con compuesto multiusos y cinta de refuerzo. Incluye; rectificación de medidas en obra, refuerzo con duela de madera de pino 3x1", materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, fijación, herrajes y accesorios para su instalación, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.5 Emboquillado de muros de panel de yeso, con panel de yeso de 13 mm. (Tablaroca o equivalente). Incluye: rectificación de medidas en obra, tratamiento de juntas selladas con pasta y cinta de refuerzo, esquinero metálico en esquinas exteriores, fijaciones, herrajes y accesorios para su instalación, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.6 Adecuación de barra de trabajo de concreto para colocación de tarja doble, en medidas aproximadas de 3.50 mts largo X 0.60 mts ancho y 0.12 mts de espesor. Adosada y anclada a muros perimetrales a una altura de 0.90 mts, forjada con varilla de 3/8" en una retícula de 15 cms y concreto preparado en obra de resistencia f'c= 150 kg/cm2. Incluye; suministro y colocación de azulejo, color blanco de 20.00 X 40.00 cms en superficie y frente de barra (2.60 m2), pegazulejo y junteador, materiales y desperficios, cimbra y descimbra, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.7 Suministro e instalación de tarja doble de acero inoxidable, medidas 1.00 mts X 0.50 aprox. Incluye; contracanasta, cespol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, llaves angulares, mangueras flexibles, tornillería, empaques, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.8 Suministro e instalación de mezcladora para tarja: Incluye; kit de instalación, llaves angulares, mangueras flexibles, tornillería, empaques, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.9 Suministro, fabricación y colocación de puertas abatibles de aluminio línea 3”, anodizado natural y cristales de 6mm con vinil tipo esmeril, zoclo de 3", medidas aproximadas de 0.87 mts X 0.90 mts de altura. Instaladas bajo barra de trabajo. Incluye; poste de aluminio intermedio para sostener dos puertas, bisagras, pivotes descentrados, jaladeras, junquillos, materiales y desperdicios, junquillos, sellado, mano de obra, elementos de fijación, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.10 Salida sanitaria de PVC de 2" para tarjas o lavabo. Aprox. 3.5 ml. Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostática a 5 kgms, pasos, codos, tee, coples y acarreos de materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.11 Salida hidráulica de tubería de cobre de 1/2" para para abasto de agua potable a tarja. Aprox. 4.50 ml. Incluye; Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostática a 5 kgms, pasos, codos, tee, coples y acarreos de materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.  | **X** |  | CUMPLE |
| 1.12 Suministro, fabricación y colocación de puerta abatible de aluminio línea 3”, anodizado natural y cristales claros de 6mm, zoclo de 3", medidas aproximadas de 0.90 mts X 2.10 mts de altura. Incluye; pivotes descentrados, bisagras, chapa de palanca, pasador, marco completo, junquillos, materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.13 Suministro e instalación de mezcladora para tarja: Incluye; kit de instalación, llaves angulares, mangueras flexibles, tornillería, empaques, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.14 Suministro e instalación de película vinil frost tipo esmeril en cristales claros de 6mm. Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| **2.0 BAÑOS PERSONAL**  |
| 2.1 Habilitado y colocación de muros divisorios tipo RH de 9 cm de espesor a dos caras, con medidas de 6.67 mts X 2.70 mts de altura. Habilitados con paneles de yeso de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, estructurado con postes galvanizados de 6.35 cal.26 a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados anclados a losa o estructura existente, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellarán con compuesto multiusos y cinta de refuerzo. Incluye; rectificación de medidas en obra, refuerzo con duela de madera de pino 3x1", materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, fijación, herrajes y accesorios para su instalación, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.2 Emboquillado de muros de panel de yeso, con panel de yeso de 13 mm. (Tablaroca o equivalente). Incluye: rectificación de medidas en obra, tratamiento de juntas selladas con pasta y cinta de refuerzo, esquinero metálico en esquinas exteriores, fijaciones, herrajes y accesorios para su instalación, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.3 Suministro, fabricación y colocación de puerta abatible de aluminio línea 3”, anodizado natural y cristales claros de 6mm, zoclo de 3”, medidas aproximadas de 0.90 mts X 2.10 mts de altura. Incluye; pivotes descentrados, bisagras, chapa de palanca, pasador, marco completo, junquillos, materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.4 Realización de modulo para lavamanos de sobreponer en medidas aproximadas de 1.00 mts largo X 0.60 mts de ancho y 0.60 de altura. A base de panel y forjado con metales estructurales cal. 20, llevando colocación de azulejo color blanco 20.00 x 40.00 cms. Incluye: tornillos y fijadores, cinta de refuerzo de nylon, reborde L para aristas, sellado de unión con muros, pegazulejo y junteador, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.5 Suministro y colocación de lavamanos de sobreponer cuadrados en medidas aproximadas de 45.00 x 45.00 cms, color blanco. Incluye: cespol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, tornillería, empaques, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.6 Suministro y colocación de monomando corto para lavamos: Incluye; kit de instalación, llaves angulares, mangueras flexibles, tornillería, empaques, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.7 Suministro y colocación de WC color blanco alargado, con asiento de cierre lento. Incluye; kit de instalación, cuello de cera, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.8 Salida sanitaria de PVC de 2" para tarjas o lavabo. Aprox. 3.5 ml. Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostatica a 5 kgms, pasos, codos, tee, coples y acarreos de materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.9 Salida hidráulica de tubería de cobre de 1/2" para para abasto de agua potable a tarja. Aprox. 4.50 ml. Incluye; Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostática a 5 kgms, pasos, codos, tee, coples y acarreos de materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.  | **X** |  | CUMPLE |
| 2.10 Suministro y colocación de mamparas divisorias con puertas de ingreso a cada baño, de aluminio color blanco línea de 3" y placas de MDF color gris oxford de 12mm. Incluye: rectificación de medidas en obra, pasador, marco completo, junquillos, materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.11 Suministro y colocación de azulejo de 40.00 X 40.00 cms en muros de baño. Incluye; rectificación de medidas en obra, pegazulejo y junteador, materiales y desperficios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| **3.0 IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEÑALETICA** |
| 3.1 Suministro y aplicación de pintura pintura vinílica, a dos manos en muros exteriores y fachadas hasta 10.00 mts de altura, colores a definir por Centro de Salud Lázaro Cárdenas. Incluye: preparación de la superficie y resanes, andamios, escaleras, herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 3.2 Servicio de pintado de rótulos institucionales según muestra. Diseño y medidas a definir por Centro de Salud Lázaro Cárdenas. Incluye: preparación de la superficie, andamios, escaleras, herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 3.3 Suministro y colocación de señalética interior en medidas aproximadas de 15.00 X 25.00 cms. A base de placa de acrílico de 1/2" de espesor con calcomanía de nomenclatura, según el espacio. Incluye: materiales, desperdicios, fijaciones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| **4.0 MANTENIMIENTO GENERAL** |
| 4.1 Servicio de reparación de marcos de puertas de ingreso a consultorios, consistente en retiro sin recuperación de marcos dañados por la humedad, así como colocación de marcos nuevos forjados con madera de pino, terminados con laca en color blanco. Medidas aproximadas de puertas de 0.90 mts X 2.10 mts de altura. Incluye; materiales y desperdicios, retiro y reinstalación de puertas, protección con plástico, herramienta y equipo, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.2 Suministro y aplicación de pintura vinílica, a dos manos en muros y bóvedas interiores hasta 3.50 mts de altura, color blanco. Incluye: preparación de la superficie y resanes, aplicación de fondo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.3 Limpieza y preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido o con presencia de humedad, con coas, espátulas, cepillo de alambre, lavado a presión con agua por medio de hidro lavadora y escoba para retiro de basura, polvo, lama y retiro de cuerpos ajenos, desazolve y limpieza de coladeras y pasos de agua, levantar instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, etc. calzándolos para el proceso de preparación e impermeabilización y reubicándolos una vez terminados los trabajos. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, andamios y escaleras, material, elevaciones a cualquier nivel, traslados, encostalado de escombro resultante, acopio y acarreos dentro y fuera de obra a tiradero municipal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.4 Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastomerico acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa) en toda la superficie de azotea, pretiles y muretes. Incluye; Malla o membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos o multidireccional, primario (sellador acrílico 5x1), Garantía 7 años, materiales y desperdicios, mano de obra, elevaciones a cualquier nivel, herramientas y equipo, andamios y escaleras, encostalado y acarreo de escombro resultante dentro y fuera de la obra a tiradero municipal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.5 Instalación, reparación, supervisión y mantenimiento de pasto tipo alfombra en zonas indicadas y autorizadas por Centro de Salud Lázaro Cárdenas. (El suministro estará considerado en costos de proveedor), mantenimiento consistente en corte y limpieza del pasto, (cesped) perfilado de orillas, alineación de banquetas, guarniciones, jardineras, andadores y jardines, taludes. Incluye; material, acarreos dentro y fuera de obra, herramienta y equipo, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.6 Adecuación de losa de concreto armado para área de tránsito de planta de emergencia y pasillo exterior de 0.10 mts de espesor, forjada con malla electrosoldada 6-6/10-10, así como concreto preparado en obra con una resistencia f'c= 200 kg/cm2. Incluye: rectificación de medidas en obra, trazo, materiales y desperdicios, preparación de base o superficie y apisonado, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| **Progresivo 2** Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación, Instalación Eléctrica y Equipo Electromecánico, del Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Región Sanitaria XIII, Centro de Guadalajara | **X** |  | CUMPLE |
| **ÁREA COVID** |
| 1.0 suministro e instalación de línea eléctrica independiente para área de covid, forjada con cable cal. 8, para línea independiente, iniciando del centro de carga principal hasta el área de covid con una longitud aprox. de 20.00 mts. incluye: 3 líneas de cable (línea, neutro y tierra física), centro de carga, tubería conduit de 3/4" así como 2 pastillas termo magnéticas de 30 amp. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.0 Suministro e instalación de línea eléctrica para luminarias y contactos del área de covid, forjada con cable cal. 12, con una longitud aprox. de 25.00 ml incluye: ranuras, colocación de poliducto de 1/2", enjarres, resanes, registros y chalupas, incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | **X** |  | CUMPLE |
| 3.0 Suministro y colocación de contactos y apagadores, color blanco. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.0 Suministro y colocación de luminarias led de sobreponer tipo 18w/30k color blanco. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| **MANTENIMIENTO GENERAL** |
| 5.0 Realización de línea eléctrica para funcionamiento de reflectores de led, en una longitud aprox. de 110 ml. forjada con cable cal. 12 (3 líneas, fase neutra y tierra física) iniciando del centro de carga principal cubriendo todo el perímetro del centro de salud, incluye: tubería conduit de metal de 1/2", fijación a muro y pretil, colocación de registros, 4 fotoceldas y conexiones. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| 6.0 Suministro e instalación de reflector de led para exteriores de 50 w/3500 k incluye: fijaión a muro o pretil y conexiones. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| 7.0 Servicio de conexión y puesta en marcha de planta de emergencia incluye: suministro y colocación de batería de 12 volts, 1125 amp, 27placas. suministro de 20 lts de diésel para pruebas de funcionamiento, suministro e instalación de tablero de control y transferencia, automático/ manual de 100 amp. por fase tipo trifásico, para planta eléctrica de emergencia, suministro e instalación de cableado de la planta al tablero de control y transferencia en una longitud de 12.00 ml. por línea, forjado con cable cal. 2/0 awg (4 hilos) incluye: tendido de cable, tubería conduit de 2" así como conexión a tablero de control y planta, cableado a centro principal de carga y transfer incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. suministro e instalación de cableado del tablero de control y transferencia al centro de carga principal en una longitud de 8.00 ml. por línea, forjado con cable cal. 2/0 awg (4 hilos) incluye: tendido de cable, tubería conduit de 2".Así como conexión a tablero de control y planta. | **X** |  | CUMPLE |
| 8.0 Corte de alimentación eléctrica de media tensión del transformador existente en centro de salud para realización de conexiones. reactivación de transformador, pruebas de arranque automático y manual de planta, así como medición de voltaje de salida, servicio preventivo general a planta de emergencia consistente en: sustitución de filtro de aire, sustitución de filtro de aceite, sustitución de filtro para combustible, sustitución de aceite para motor, llenado de niveles adecuados de líquidos, limpieza del equipo, cambio de anticongelante. Generador: medición de resistencia, sopleteado con dieléctrico (por fuera del equipo), limpieza del equipo. control de transferencia: sopleteado con dieléctrico, reapriete de conexiones, verificación de conexiones, limpieza del equipo a pie de la planta y en muro. materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| El **PROVEEDOR** deberá integrar a su equipo de trabajo cuando menos el siguiente perfil: 1 supervisor del proyecto, el cual deberá contar mínimo con licenciatura en Arquitectura, Ingeniería civil o a fin, mismos que tendrá que acreditar con su título y/o cédula profesional, los cuales deberán ser integrados en copia simple como parte de su propuesta técnica.El Proveedor podrá integrar al personal (tabla roqueros, electricistas, albañiles, etc) necesario que considere pertinente al equipo de trabajo para llevar a cabo el Servicio objeto de esta contratación. Así mismo deberá anexar un manifiesto que en caso de resultar adjudicado, proporcionara los nombres del personal que realizaran el servicio y el puesto que desempeñaran | **X** |  | CUMPLE |
| El **PARTICIPANTE** para acreditar el servicio objeto de esta contratación, deberá anexar su cv empresarial. | **X** |  | CUMPLE |
| Carta compromiso en la que el **PARTICIPANTE** en caso de resultar adjudicado, garantiza que para la entrega de los bienes y materiales que formaran parte de la prestación del servicio son nuevos. (Formato libre) | **X** |  | CUMPLE |
| Carta compromiso en la que el **PARTICIPANTE** adjudicado que en caso de que se presente algún desperfecto por fallas de calidad en el servicio, se obligue a reparar y/o sustituir los insumos o los daños generados, en máximo 3 días naturales | **X** |  | CUMPLE |
| Formato libre en el que el **PARTICIPANTE** una vez adjudicado se compromete a entregar una garantía mínima de 6 meses contra defectos de calidad que serán posteriores a la conclusión del servicio. (Escrito libre). | **X** |  | CUMPLE |

|  |
| --- |
| **VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO** |
| **DICTAMÉN ADMINISTRATIVO** |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | **MOTIVOS** |
| **SÍ** | **NO** |
| **Anexo 3**. Propuesta Económica. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 4.** Carta de Proposición.**1.**  Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 5.** Acreditación o documentos que lo acredite.1. Presentar copia vigente del RUPC (en caso de contar con él)2. Presentar copia simple legible del pago del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de máximo 60 días de antigüedad (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:**A.** Original de acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente.**B.** Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,** a nombre del **PARTICIPANTE.****C.** Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, a nombre del **PARTICIPANTE.****D.** Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2020, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 6.** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores). | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 7.** Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 8.** (Estratificación) Obligatorio solo para **PARTICIPANTES** MIPYME. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 9.** Manifiesto y copia legible del documento de Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales emitida en sentido positivo emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2021, con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, a nombre del **PARTICIPANTE**. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 10.** Manifiesto ycopia legible de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social en sentido positivo con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, a nombre del **PARTICIPANTE**. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 11.** El **PARTICIPANTE** deberá presentar original o copia certificada de su Identificación Oficial Vigente, dentro del sobre que contenga las propuesta técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 12.** Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 14.** Formato libre a través del cual el proveedor se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 23 de conformidad con lo establecido en el **Anexo 13**. | **X** |  | CUMPLE |
| **Anexo 15.** Declaración de Aportación Cinco al Millar para el Fondo Impulso Jalisco. | **X** |  | CUMPLE |
| **DICTAMEN TÉCNICO** |
| **ENTREGABLES:** | **TIPO DE APROBACIÓN** | **MOTIVOS** |
| **SI** | **NO** |
| **Progresivo 1:** Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación, Obra Civil del Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Región Sanitaria XIII, Centro de Guadalajara |  |
| **1.0 Área COVID** |
| 1.1 Suministro e instalación de muro lambrin sobre el muro lateral a una cara de 13 mm, de medidas aprox. 13.00 mtsX 2.70 mts de alto. Terminado a base, anclado a zapatas individuales de concreto de 0.50 mts X 0.50 mts X 0.50 mts de profundidad. Incluye: rectificación de medidas en obra, 6 postes PTR de 1 3/4", canaletas y ángulos reforzados (estructurales 4.10 cal. 20), tornillos y fijadores, cinta de refuerzo de nylon, reborde L para aristas, sellado de unión con muros, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.2 Emboquillado de muros, con panel de 13 mm. Incluye: rectificación de medidas en obra, tratamiento de juntas, terminado a base de cemento flexible, refuerzo de nylon, tornillos y fijadores, material y desperdicios, esquinero metálico en esquinas exteriores, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.2 Adecuación de losa de concreto armado en medidas aprox. de 13.00 mts X 1.20 mts x 0.10 mts de espesor, forjada con malla electrosoldada 6-6/10-10, así como concreto preparado en obra con una resistencia f'c= 200 kg/cm2. Incluye: rectificación de medidas en obra, trazo, materiales y desperdicios, preparación de base o superficie y apisonado, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.3 Suministro, fabricación y colocación de fijo y puerta corrediza de aluminio línea 3”, anodizado natural y cristales claros de 6mm, zoclo de 3", medidas aproximadas de 4.00 mts X 2.70 mts de altura. Incluye; retiro sin recuperación de ventaneria de aluminio de 2” existente, resane de boquillas y preparación para posterior instalación, riel o canales para corrediza, jaladera, chapa, pasador, marco completo, junquillos, materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.4 Suministro, habilitado y colocación de muros divisorios de 9 cm de espesor a dos caras, con medidas de 7.50 mts X 2.70 mts de altura. Habilitados con paneles de yeso (Tablaroca o equivalente) de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, estructurado con postes galvanizados de 6.35 cal.26 a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados anclados a losa o estructura existente, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellarán con compuesto multiusos y cinta de refuerzo. Incluye; rectificación de medidas en obra, refuerzo con duela de madera de pino 3x1", materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, fijación, herrajes y accesorios para su instalación, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.5 Emboquillado de muros de panel de yeso, con panel de yeso de 13 mm. (Tablaroca o equivalente). Incluye: rectificación de medidas en obra, tratamiento de juntas selladas con pasta y cinta de refuerzo, esquinero metálico en esquinas exteriores, fijaciones, herrajes y accesorios para su instalación, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.6 Adecuación de barra de trabajo de concreto para colocación de tarja doble, en medidas aproximadas de 3.50 mts largo X 0.60 mts ancho y 0.12 mts de espesor. Adosada y anclada a muros perimetrales a una altura de 0.90 mts, forjada con varilla de 3/8" en una retícula de 15 cms y concreto preparado en obra de resistencia f'c= 150 kg/cm2. Incluye; suministro y colocación de azulejo, color blanco de 20.00 X 40.00 cms en superficie y frente de barra (2.60 m2), pegazulejo y junteador, materiales y desperficios, cimbra y descimbra, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.7 Suministro e instalación de tarja doble de acero inoxidable, medidas 1.00 mts X 0.50 aprox. Incluye; contracanasta, cespol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, llaves angulares, mangueras flexibles, tornillería, empaques, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.8 Suministro e instalación de mezcladora para tarja: Incluye; kit de instalación, llaves angulares, mangueras flexibles, tornillería, empaques, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.9 Suministro, fabricación y colocación de puertas abatibles de aluminio línea 3”, anodizado natural y cristales de 6mm con vinil tipo esmeril, zoclo de 3", medidas aproximadas de 0.87 mts X 0.90 mts de altura. Instaladas bajo barra de trabajo. Incluye; poste de aluminio intermedio para sostener dos puertas, bisagras, pivotes descentrados, jaladeras, junquillos, materiales y desperdicios, junquillos, sellado, mano de obra, elementos de fijación, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.10 Salida sanitaria de PVC de 2" para tarjas o lavabo. Aprox. 3.5 ml. Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostática a 5 kgms, pasos, codos, tee, coples y acarreos de materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.11 Salida hidráulica de tubería de cobre de 1/2" para para abasto de agua potable a tarja. Aprox. 4.50 ml. Incluye; Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostática a 5 kgms, pasos, codos, tee, coples y acarreos de materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.  | **X** |  | CUMPLE |
| 1.12 Suministro, fabricación y colocación de puerta abatible de aluminio línea 3”, anodizado natural y cristales claros de 6mm, zoclo de 3", medidas aproximadas de 0.90 mts X 2.10 mts de altura. Incluye; pivotes descentrados, bisagras, chapa de palanca, pasador, marco completo, junquillos, materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.13 Suministro e instalación de mezcladora para tarja: Incluye; kit de instalación, llaves angulares, mangueras flexibles, tornillería, empaques, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 1.14 Suministro e instalación de película vinil frost tipo esmeril en cristales claros de 6mm. Incluye; materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| **2.0 BAÑOS PERSONAL**  |
| 2.1 Habilitado y colocación de muros divisorios tipo RH de 9 cm de espesor a dos caras, con medidas de 6.67 mts X 2.70 mts de altura. Habilitados con paneles de yeso de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, estructurado con postes galvanizados de 6.35 cal.26 a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados anclados a losa o estructura existente, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellarán con compuesto multiusos y cinta de refuerzo. Incluye; rectificación de medidas en obra, refuerzo con duela de madera de pino 3x1", materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, fijación, herrajes y accesorios para su instalación, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.2 Emboquillado de muros de panel de yeso, con panel de yeso de 13 mm. (Tablaroca o equivalente). Incluye: rectificación de medidas en obra, tratamiento de juntas selladas con pasta y cinta de refuerzo, esquinero metálico en esquinas exteriores, fijaciones, herrajes y accesorios para su instalación, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.3 Suministro, fabricación y colocación de puerta abatible de aluminio línea 3”, anodizado natural y cristales claros de 6mm, zoclo de 3”, medidas aproximadas de 0.90 mts X 2.10 mts de altura. Incluye; pivotes descentrados, bisagras, chapa de palanca, pasador, marco completo, junquillos, materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.4 Realización de modulo para lavamanos de sobreponer en medidas aproximadas de 1.00 mts largo X 0.60 mts de ancho y 0.60 de altura. A base de panel y forjado con metales estructurales cal. 20, llevando colocación de azulejo color blanco 20.00 x 40.00 cms. Incluye: tornillos y fijadores, cinta de refuerzo de nylon, reborde L para aristas, sellado de unión con muros, pegazulejo y junteador, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.5 Suministro y colocación de lavamanos de sobreponer cuadrados en medidas aproximadas de 45.00 x 45.00 cms, color blanco. Incluye: cespol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, tornillería, empaques, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.6 Suministro y colocación de monomando corto para lavamos: Incluye; kit de instalación, llaves angulares, mangueras flexibles, tornillería, empaques, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.7 Suministro y colocación de WC color blanco alargado, con asiento de cierre lento. Incluye; kit de instalación, cuello de cera, sello hidráulico, material de fijación, recibido con cemento blanco, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.8 Salida sanitaria de PVC de 2" para tarjas o lavabo. Aprox. 3.5 ml. Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostatica a 5 kgms, pasos, codos, tee, coples y acarreos de materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.9 Salida hidráulica de tubería de cobre de 1/2" para para abasto de agua potable a tarja. Aprox. 4.50 ml. Incluye; Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostática a 5 kgms, pasos, codos, tee, coples y acarreos de materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.  | **X** |  | CUMPLE |
| 2.10 Suministro y colocación de mamparas divisorias con puertas de ingreso a cada baño, de aluminio color blanco línea de 3" y placas de MDF color gris oxford de 12mm. Incluye: rectificación de medidas en obra, pasador, marco completo, junquillos, materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.11 Suministro y colocación de azulejo de 40.00 X 40.00 cms en muros de baño. Incluye; rectificación de medidas en obra, pegazulejo y junteador, materiales y desperficios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| **3.0 IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEÑALETICA** |  |  |  |
| 3.1 Suministro y aplicación de pintura pintura vinílica, a dos manos en muros exteriores y fachadas hasta 10.00 mts de altura, colores a definir por Centro de Salud Lázaro Cárdenas. Incluye: preparación de la superficie y resanes, andamios, escaleras, herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 3.2 Servicio de pintado de rótulos institucionales según muestra. Diseño y medidas a definir por Centro de Salud Lázaro Cárdenas. Incluye: preparación de la superficie, andamios, escaleras, herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 3.3 Suministro y colocación de señalética interior en medidas aproximadas de 15.00 X 25.00 cms. A base de placa de acrílico de 1/2" de espesor con calcomanía de nomenclatura, según el espacio. Incluye: materiales, desperdicios, fijaciones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| **4.0 MANTENIMIENTO GENERAL** |  |  |  |
| 4.1 Servicio de reparación de marcos de puertas de ingreso a consultorios, consistente en retiro sin recuperación de marcos dañados por la humedad, así como colocación de marcos nuevos forjados con madera de pino, terminados con laca en color blanco. Medidas aproximadas de puertas de 0.90 mts X 2.10 mts de altura. Incluye; materiales y desperdicios, retiro y reinstalación de puertas, protección con plástico, herramienta y equipo, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.2 Suministro y aplicación de pintura vinílica, a dos manos en muros y bóvedas interiores hasta 3.50 mts de altura, color blanco. Incluye: preparación de la superficie y resanes, aplicación de fondo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, herramienta y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.3 Limpieza y preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido o con presencia de humedad, con coas, espátulas, cepillo de alambre, lavado a presión con agua por medio de hidro lavadora y escoba para retiro de basura, polvo, lama y retiro de cuerpos ajenos, desazolve y limpieza de coladeras y pasos de agua, levantar instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, etc. calzándolos para el proceso de preparación e impermeabilización y reubicándolos una vez terminados los trabajos. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, andamios y escaleras, material, elevaciones a cualquier nivel, traslados, encostalado de escombro resultante, acopio y acarreos dentro y fuera de obra a tiradero municipal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.4 Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastomerico acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa) en toda la superficie de azotea, pretiles y muretes. Incluye; Malla o membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos o multidireccional, primario (sellador acrílico 5x1), Garantía 7 años, materiales y desperdicios, mano de obra, elevaciones a cualquier nivel, herramientas y equipo, andamios y escaleras, encostalado y acarreo de escombro resultante dentro y fuera de la obra a tiradero municipal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.5 Instalación, reparación, supervisión y mantenimiento de pasto tipo alfombra en zonas indicadas y autorizadas por Centro de Salud Lázaro Cárdenas. (El suministro estará considerado en costos de proveedor), mantenimiento consistente en corte y limpieza del pasto, (cesped) perfilado de orillas, alineación de banquetas, guarniciones, jardineras, andadores y jardines, taludes. Incluye; material, acarreos dentro y fuera de obra, herramienta y equipo, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.6 Adecuación de losa de concreto armado para área de tránsito de planta de emergencia y pasillo exterior de 0.10 mts de espesor, forjada con malla electrosoldada 6-6/10-10, así como concreto preparado en obra con una resistencia f'c= 200 kg/cm2. Incluye: rectificación de medidas en obra, trazo, materiales y desperdicios, preparación de base o superficie y apisonado, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de obra, encostalado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | **X** |  | CUMPLE |
| **Progresivo 2** Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación, Instalación Eléctrica y Equipo Electromecánico, del Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Región Sanitaria XIII, Centro de Guadalajara | **X** |  | CUMPLE |
| **ÁREA COVID** |
| 1.0 suministro e instalación de línea eléctrica independiente para área de covid, forjada con cable cal. 8, para línea independiente, iniciando del centro de carga principal hasta el área de covid con una longitud aprox. de 20.00 mts. incluye: 3 líneas de cable (línea, neutro y tierra física), centro de carga, tubería conduit de 3/4" así como 2 pastillas termo magnéticas de 30 amp. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| 2.0 Suministro e instalación de línea eléctrica para luminarias y contactos del área de covid, forjada con cable cal. 12, con una longitud aprox. de 25.00 ml incluye: ranuras, colocación de poliducto de 1/2", enjarres, resanes, registros y chalupas, incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | **X** |  | CUMPLE |
| 3.0 Suministro y colocación de contactos y apagadores, color blanco. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| 4.0 Suministro y colocación de luminarias led de sobreponer tipo 18w/30k color blanco. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| **MANTENIMIENTO GENERAL** |  |  |  |
| 5.0 Realización de línea eléctrica para funcionamiento de reflectores de led, en una longitud aprox. de 110 ml. forjada con cable cal. 12 (3 líneas, fase neutra y tierra física) iniciando del centro de carga principal cubriendo todo el perímetro del centro de salud, incluye: tubería conduit de metal de 1/2", fijación a muro y pretil, colocación de registros, 4 fotoceldas y conexiones. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| 6.0 Suministro e instalación de reflector de led para exteriores de 50 w/3500 k incluye: fijaión a muro o pretil y conexiones. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| 7.0 Servicio de conexión y puesta en marcha de planta de emergencia incluye: suministro y colocación de batería de 12 volts, 1125 amp, 27placas. suministro de 20 lts de diésel para pruebas de funcionamiento, suministro e instalación de tablero de control y transferencia, automático/ manual de 100 amp. por fase tipo trifásico, para planta eléctrica de emergencia, suministro e instalación de cableado de la planta al tablero de control y transferencia en una longitud de 12.00 ml. por línea, forjado con cable cal. 2/0 awg (4 hilos) incluye: tendido de cable, tubería conduit de 2" así como conexión a tablero de control y planta, cableado a centro principal de carga y transfer incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. suministro e instalación de cableado del tablero de control y transferencia al centro de carga principal en una longitud de 8.00 ml. por línea, forjado con cable cal. 2/0 awg (4 hilos) incluye: tendido de cable, tubería conduit de 2".Así como conexión a tablero de control y planta. | **X** |  | CUMPLE |
| 8.0 Corte de alimentación eléctrica de media tensión del transformador existente en centro de salud para realización de conexiones. reactivación de transformador, pruebas de arranque automático y manual de planta, así como medición de voltaje de salida, servicio preventivo general a planta de emergencia consistente en: sustitución de filtro de aire, sustitución de filtro de aceite, sustitución de filtro para combustible, sustitución de aceite para motor, llenado de niveles adecuados de líquidos, limpieza del equipo, cambio de anticongelante. Generador: medición de resistencia, sopleteado con dieléctrico (por fuera del equipo), limpieza del equipo. control de transferencia: sopleteado con dieléctrico, reapriete de conexiones, verificación de conexiones, limpieza del equipo a pie de la planta y en muro. materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | **X** |  | CUMPLE |
| El **PROVEEDOR** deberá integrar a su equipo de trabajo cuando menos el siguiente perfil: 1 supervisor del proyecto, el cual deberá contar mínimo con licenciatura en Arquitectura, Ingeniería civil o a fin, mismos que tendrá que acreditar con su título y/o cédula profesional, los cuales deberán ser integrados en copia simple como parte de su propuesta técnica.El Proveedor podrá integrar al personal (tabla roqueros, electricistas, albañiles, etc) necesario que considere pertinente al equipo de trabajo para llevar a cabo el Servicio objeto de esta contratación. Así mismo deberá anexar un manifiesto que en caso de resultar adjudicado, proporcionara los nombres del personal que realizaran el servicio y el puesto que desempeñaran | **X** |  | CUMPLE |
| El **PARTICIPANTE** para acreditar el servicio objeto de esta contratación, deberá anexar su cv empresarial. | **X** |  | CUMPLE |
| Carta compromiso en la que el **PARTICIPANTE** en caso de resultar adjudicado, garantiza que para la entrega de los bienes y materiales que formaran parte de la prestación del servicio son nuevos. (Formato libre) | **X** |  | CUMPLE |
| Carta compromiso en la que el **PARTICIPANTE** adjudicado que en caso de que se presente algún desperfecto por fallas de calidad en el servicio, se obligue a reparar y/o sustituir los insumos o los daños generados, en máximo 3 días naturales | **X** |  | CUMPLE |
| Formato libre en el que el **PARTICIPANTE** una vez adjudicado se compromete a entregar una garantía mínima de 6 meses contra defectos de calidad que serán posteriores a la conclusión del servicio. (Escrito libre). | **X** |  | CUMPLE |

**Evaluación**

De los resultados de los dictámenes administrativos y técnicos se concluye lo siguiente:

A continuación, se mencionan a los **PARTICIPANTES** que resultaron solventes de la evaluación de los requisitos administrativos y técnicos

El **PARTICIPANTE** **CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV**, presentó completa y correctamente la documentación administrativa y las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** a lo establecido en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** **CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** relativo a la contratación del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS REGIÓN SANITARIA XIII, CENTRO DE GUADALAJARA, O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”** por lo tanto, se declara que CUMPLE con los requisitos técnicos de su **PROPOSICIÓN** presentada, al no advertirse motivos de desechamiento en términos del punto 9.1 de las **BASES**, por lo que es susceptible de análisis económico.

Con relación al **PARTICIPANTE VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**, presentó completa y correctamente la documentación administrativa y las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** a lo establecido en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** relativo a la contratación del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS REGIÓN SANITARIA XIII, CENTRO DE GUADALAJARA, O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”** por lo tanto, se declara que CUMPLE con los requisitos técnicos de su **PROPOSICIÓN** presentada, al no advertirse motivos de desechamiento en términos del punto 9.1 de las **BASES**, por lo que es susceptible de análisis económico.

**Tercero. Relación de PARTICIPANTES cuyas PROPOSICIONES resultaron solventes.**

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se realiza a continuación una relación de los Participantes cuyas Proposiciones resultaron solventes son:

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el diverso 69 de su Reglamento, conforme al numeral 9.1 de las Bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, para la contratación del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS REGIÓN SANITARIA XIII, CENTRO DE GUADALAJARA, O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”,** se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, aquellas que aseguran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que se establece en el numeral 9.2 de las **BASES** de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** , se elabora el cuadro comparativo de los precios ofertados, contra el precio promedio puesto que la hipótesis de comparativa de la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE** que resulto apto en cuanto a la documentación técnica entregada, con la finalidad de adjudicar el **CONTRATO** al **PARTICIPANTE** que presenten el precio más bajo en igualdad de condiciones, no aplica al sólo existir una **PROPUESTA** que cumple con todos los requisitos señalados en el punto 9.1 de las **BASES**, toda vez que si bien es cierto que los **PARTICIPANTES CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV** y **VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO** reúnen todos los requerimientos del numeral 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ,** éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que el precio ofertado sea aceptable y conveniente, que no rebase el presupuesto en general:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV** | **VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO** | **TECHO PRESUPUESTAL / PROMEDIO INVESTIGACIÓN DE MERCADO**  | **VARIACIÓN PORCENTUAL**  |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 1 | Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación, Obra Civil del Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Región Sanitaria XIII, Centro de Guadalajara | 1 | SERVICIO  | $ 593,665.25  | $ 593,665.25  | $ 604,000.00  | $ 604,000.00  | $ 610,589.16  | $ 610,589.16  | -2.77% |
| 2 | Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación, Instalación Eléctrica y Equipo Electromecánico, del Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Región Sanitaria XIII, Centro de Guadalajara | 1 | SERVICIO  |  $ 207,062.20  | $ 207,062.20  |  $ 210,000.00  | $ 210,000.00  |  $ 213,933.99  | $ 213,933.99  | -3.21% |
|  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |   |   |  |  | **$ 800,727.45**  |  | **$ 814,000.00**  |   | **$ 824,523.15**  |  |
|  |  |  |  |  | **$ 128,116.39**  |  | **$ 130,240.00**  |   | **$ 131,923.70**  |  |
|  |  |  |  |  | **$ 928,843.84**  |  | **$ 944,240.00**  |   | **$ 956,446.85**  |  |

De acuerdo con el análisis comparativo de los precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que la Propuesta Económica del **PARTICIPANTE CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV** es el más conveniente además de cumplir con los parámetros y limites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE.**

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 49, 66, 67 fracción III y 69 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su Reglamento; artículo 3 fracción 5 IX , 25 fracción II de las Normas, Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Paraestatal Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; 5,8,9 fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Salud Jalisco**, resuelve las siguientes:

**PROPOSICIONES:**

**Primero.** De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA EL CONTRATO** al **PROVEEDOR CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV** por un monto de $ **928,843.84** (**Novecientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y tres pesos 84/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado, considerando la asignación presupuestal **SP02678,** lo anterior, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulto solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos**, y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además brinda el precio más conveniente; conforme a los siguientes precios:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV** |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 1 | Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación, Obra Civil del Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Región Sanitaria XIII, Centro de Guadalajara | 1 | SERVICIO  | $ 593,665.25  | $ 593,665.25  |
| 2 | Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación, Instalación Eléctrica y Equipo Electromecánico, del Centro de Salud Lázaro Cárdenas, Región Sanitaria XIII, Centro de Guadalajara | 1 | SERVICIO  |  $ 207,062.20  | $ 207,062.20  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  | **$ 800,727.45**  |
|  |  |  |  |  | **$ 128,116.39**  |
|  |  |  |  |  | **$ 928,843.84**  |

**Segundo.** En cumplimiento al numeral 19 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que el **PROVEEDOR CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV,** tendrá que comparecer a la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que el **PROVEEDOR CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV**, acredite su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

**Tercero**. Apercíbase al **PROVEEDOR CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV**, que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 24 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, para la contratación del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS REGIÓN SANITARIA XIII, CENTRO DE GUADALAJARA, O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Cuarto.** Notifíquese a los **PROVEEDORES CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV** para que, en un término de **03 días hábiles** posteriores a la Emisión, notificación y Publicación del FALLO, entregue la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el numeral 23 de las **BASES,** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

En caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 24 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-059-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Quinto.** El **CONTRATO** a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrá una vigencia que iniciará a partir de la emisión, publicación y notificación del **FALLO** y hasta el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo con el numeral **21. VIGENCIA DEL CONTRATO** de las **BASES** donde se establece. Lo anterior de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

**Sexto.** El **PROVEEDOR CONSTRUMATERIALES CAROLA S DE RL DE CV**, de conformidad con lo señalado en el numeral 7.2 DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO de las **BASES**, manifiestan que **NO** es su voluntad el realizar la aportación.

**Séptimo.** Notifíquese la presente resolución al **PROVEEDOR** en los términos establecidos en el numeral 16 de las **BASES** y que rigen el presente **PROCESO DE LICITACIÓN** de conformidad con el artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

De acuerdo a lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19562), protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

**Cúmplase.** Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de los integrantes, que firman al calce y la margen de esta **RESOLUCIÓN** con baseen los dictámenes Técnico Legal**,** Financiero y Económicos efectuados por el **ÁREA REQUIRENTE,** el Área Técnica, la Dirección Jurídica del Organismo, la **Unidad Centralizada de Compras** y un miembro del Comité de Adquisiciones del Organismo como testigo.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **PROCEDENCIA** | **CARGO** | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| LIC. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS | REPRESENTANTE DELORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO | PRESIDENTE SUPLENTE |  |  |
| LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA | REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SECRETARIO TÉCNICO |  |  |
| LIC. ALBERTO PONCE GARCÍA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | VOCAL |  |  |
| LIC. ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEJALISCO | VOCAL |  |  |
| LIC. LAURA GÓMEZ MARQUEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DIRECCIÓN JURÍDICA DELO.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADA PERMANENTE |  |  |
| LIC. ANGELICA VILLEGAS TORRES | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADA PERMANENTE |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//[ssj.jalisco.gob.mx/transparencia](http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia)

Fin del Acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------