**ANEXO 3**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL**

**LCCC 43068001-016-2020**

**“PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA ACTIVIDADES DE CAMPO Y ROCIADO INTRADOMICILIADO PARA EL PROGRAMA INTOXICACIÓN POR ANTRÓPODOS Y, VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA COMBATIR LA SITUACION EPIDEMIOLÓGICA Y ENTOMOLÓGICA DEL ESTADO, PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS”**

Guadalajara Jalisco, a  \_\_\_ de \_\_\_\_ del 2020.

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Progresivo** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Artículo** | **Descripción** | **Precio Unitario** | **Importe** |
| 1 | 2,004 | PIEZA | PLAYERAS DE ALGODÓN, MANGA LARGA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES | 100% algodón; Color gris: manga larga; cuello redondo; Con instrucciones de lavado, composición y talla en la etiqueta; con 4 logotipos estampados  2 logotipo al frente arriba a la altura del pecho, la palabra VECTORES en el brazo izquierdo y 1 logotipo “AGUAS EL DENGUE ESTA EN CASA” en la parte posterior de la prenda, Dimisiones proporcionales al tamaño de la prenda. |  |  |
| 2 | 248 | PIEZA | CAMISOLAS BORDADAS CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES | Gabardina de 5 ¼ OZ. 65% POLIESTER/ALGODÓN 35%. Color Caqui, Tejido absorbente; Corte amplio en hombros y largo de mangas; Con 6 botones del lado derecho; 2 bolsas al frente con solapa y botón a la altura del pecho; División de lápiz en bolsa izquierda; Con 2 botones en los puños de las mangas; Con instrucciones de lavado, composición y talla en la etiqueta; con 3 logotipos bordados a color, 2 logotipos al frente arriba de las bolsas y 1 logotipo en la parte posterior de la prenda. |  |  |
| 3 | 963 | PIEZA | CHALECOS DE GABARDINA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES | Gabardina 100% algodón, Color caqui; con forro bañador malla; con 4 Bolsas al frente: 2 bolsas con solapa y botón a la altura del pecho, División de lápiz en bolsa izquierda, 2 bolsas con cierre en la parte inferior del pecho y cierre reforzado; Con reflejante; Con instrucciones de lavado, composición de la prenda y talla en la etiqueta; y con 4 Logotipos bordados a color: 2 logotipos al frente arriba de las bolsas y 2 logotipo en la parte posterior de la prenda.  Dimisiones, proporcionales al tamaño de la prenda. |  |  |
| 4 | 546 | PIEZA | PANTALÓN DE GABARDINA | Tela gabardina 100% algodón de 9 onzas, color caqui, triple costura; Corte recto; bolsas en ambos lados de las piernas: 2 bolsas delanteras, 2 bolsas traseras; Con instrucciones de lavado, composición de la prenda y talla en la etiqueta. |  |  |
| 5 | 248 | PIEZA | OVEROLES DE GABARDINA, CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES | Gabardina 100% algodón, Color caqui, Cierre reforzado; con forro bañador malla; Reflejante en ambos antebrazos y piernas en color plata; 2 Bolsas al frente con solapa y botón a la altura del pecho, 2 Bolsas al reverso del pantalón y 1 Bolsa por lado del pantalón, a los costados de las pierna; Con instrucciones de lavado, composición de la prenda y talla en la etiqueta; con 4 Logotipos bordados a color: 2 logotipos al frente arriba de las bolsas y 2 logotipo en la parte posterior de la prenda. Dimisiones proporcionales al tamaño de la prenda. |  |  |
| 6 | 9 | PIEZA | FAJAS PARA PROTECCIÓN LUMBAR | Faja elástica, flexible y ventilada. Tirantes removibles y ajustables.  Se Sujeta Con Cierre De Gancho Y Felpa. Soportes internos evitan que la faja se enrolle; de Poliéster: 48%, Nylon: 30%, Caucho de Látex: 15% y Polipropileno: 7%. Con instrucciones de lavado, composición de la prenda y talla en etiqueta. |  |  |
| 7 | 963 | PIEZA | GORRA DE GABARDINA | Gorra de gabardina, bordada con visera curva preformada; Tela cepillada, 100% algodón; Con ojillos y costuras al tono; Tafilete Acolchonado para el sudor, frente suave, corte bajo. 6 gajos. Con logotipo institucional al frente. |  |  |
| 8 | 253 | PAR | BOTAS DE SEGURIDAD: BOTAS DE HULE | Bota de hule color negro; forro textil, con suela antiderrapante. |  |  |
| 9 | 724 | PIEZA | GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR CON MONTURA DE TPE (ELASTOMERO TERMOPLASTICO) | Lentes de seguridad con Longitud de patilla ajustable, Patillas ajustables, Lente asférica, Barra frontal de doble inyección, Puente nasal de ajuste suave.  Lens Marking: Z87+U6.  Material del marco: plástico, anti- rayado y anti- niebla; con marco medio, protección UV del 99.9%; medida estándar; color de las lentes transparente y color de frame y temple negro. |  |  |
| 10 | 1184 | PIEZA | CARTUCHOS PARA RESPIRADOR MEDIA CARA Y CARA COMPLETA, CONTRA VAPORES ORGANICOS, ALGUNOS ALCOHOLES Y ALGUNAS CETONAS | Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos color gris con amarillo; fabricado en plástico duro con espuma; GA/VO código: 01CAA006; compatible con respirador clave: 102 008 00001 00 |  |  |
| 11 | 148 | PIEZA | CASCOS DE PROTECCIÓN | Casco de polietileno de alto impacto. Resistente al impacto y penetración. Resistencia dieléctrica 20,000 v.; acabado mate, color blanco, peso de 0.400kg, ancho de 22cm, largo de 13cm y profundidad de 29cm. |  |  |
| 12 | 148 | PIEZA | OREJERAS PROTECTORAS CONTRA RUIDOS | Orejera de protección con diadema de 29 DB; Fabricada en plástico resistente con diadema flexible;  Ajuste de múltiples posiciones, las conchas giran hasta 160 grados; con dieléctrica sin materiales metálicos. |  |  |
| 13 | 148 | PIEZA | RESPIRADORES DE SILICON DE MEDIA CARA | Mascara de media cara reutilizable; Protección Respiratoria Compatible Y Conveniente; Respirador De Media Pieza Facial; Arnés De Cabeza Ajustable; Aprobación Niosh; con Aerolínea dual compatible con suministro de aire (Con Dos Cartuchos); Material: elastómero termoplástico (tpe) (Fabricada en hule termoplástico y gel de silicón natural); De Bajo Mantenimiento Serie 7500; con Peso neto: 82, tipo de arnés: 4 puntos y tipo de conexión: BEYONET. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUBTOTAL** |  |  |
| **I.V.A.** |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**PROGRAMA INTOXICACIÓN POR ANTRÓPODOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Progresivo** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Artículo** | **Descripción** |  |  |
| 14 | 15 | PIEZA | GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR CON MONTURA DE TPE (ELASTOMERO TERMOPLASTICO) | Lentes de seguridad con Longitud de patilla ajustable, Patillas ajustables, Lente asférica, Barra frontal de doble inyección, Puente nasal de ajuste suave.  Lens Marking: Z87+U6.  Material del marco: plástico, anti- rayado y anti- niebla; con marco medio, protección UV del 99.9%; medida estándar; color de las lentes transparente y color de frame y temple negro. |  |  |
| 15 | 104 | PIEZA | CARTUCHOS PARA RESPIRADOR MEDIA CARA Y CARA COMPLETA, CONTRA VAPORES ORGANICOS, ALGUNOS ALCOHOLES Y ALGUNAS CETONAS | Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos color gris con amarillo; fabricado en plástico duro con espuma; GA/VO código: 01CAA006; compatible con respirador clave: 102 008 00001 00 |  |  |
| 16 | 15 | PIEZA | CASCOS DE PROTECCIÓN | Casco de polietileno de alto impacto. Resistente al impacto y penetración. Resistencia dieléctrica 20,000 v.; acabado mate, color blanco, peso de 0.400kg, ancho de 22cm, largo de 13cm y profundidad de 29cm. |  |  |
| 17 | 10 | PIEZA | OREJERAS PROTECTORAS CONTRA RUIDOS | Orejera de protección con diadema de 29 DB; Fabricada en plástico resistente con diadema flexible;  Ajuste de múltiples posiciones, las conchas giran hasta 160 grados; con dieléctrica sin materiales metálicos. |  |  |
| 17 | 13 | PIEZA | RESPIRADORES DE SILICON DE MEDIA CARA | Mascara de media cara reutilizable; Protección Respiratoria Compatible Y Conveniente; Respirador De Media Pieza Facial; Arnés De Cabeza Ajustable; Aprobación Niosh; con Aerolínea dual compatible con suministro de aire (Con Dos Cartuchos); Material: elastómero termoplástico (tpe) (Fabricada en hule termoplástico y gel de silicón natural); De Bajo Mantenimiento Serie 7500; con Peso neto: 82, tipo de arnés: 4 puntos y tipo de conexión: BEYONET. |  |  |
| 18 | 30 | PIEZA | OVEROLES DE TELA GABARDINA 100%, CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES | Gabardina 100% algodón, Color caqui, Cierre reforzado; con forro bañador malla; Reflejante en color plata; Manga larga ajustable con resorte y bordado;  Bolsas al frente del pecho, a los costados de las piernas y al reverso del pantalón; con 4 Logotipos bordados a color: 2 logotipos al frente arriba de las bolsas y 2 logotipo en la parte posterior de la prenda. Dimisiones proporcionales al tamaño de la prenda.  Overol de trabajo delantero consta de dos piezas para formar el frente en la parte superior. El corte de los delanteros en su parte inferior es recto. En la parte delantera lleva un cierre vertical de doble cursor oculto mediante una aleta central, la cual mide mínimo 4 cm de ancho y lleva cierre adhesivo (velcro) en su parte superior. Adicionalmente, se coloca velcro en la parte central de la aleta del overol de 3 cm de ancho por 4,5 cm de largo cosidos y rematados. En ambos delanteros a la altura del pecho (sisa), tiene bolsillos tipo parche centrados verticalmente a cada lado, con una tapa tipo cartera, con doble costura, el cual se cierra mediante velcro, estos bolsillos tienen un refuerzo del mismo tejido en su parte inferior. En el bolsillo izquierdo lleva una abertura porta esferos de 2.5 cm, la misma que lleva una costura en la parte superior únicamente. A la altura de la cadera, lleva dos bolsillos laterales tipo parche (uno a cada lado) con abertura inclinada oculta cosida con doble aguja, cuyo extremo inferior es de corte recto cosido en su parte superior con la pretina y en su parte lateral con los costados, con presillas en la parte inferior. A cada lado de la altura de la cadera lleva una abertura oculta pasamanos de 15 cm. Espalda la espalda, de una sola pieza. Con una banda reflectiva en la espalda en la parte superior de sisa a sisa de 1" de ancho color gris plata. Lleva fuelles para mejorar la amplitud del overol. Costuras de overlock y puntadas de seguridad en el interior del overol. Costuras de cerradora, efecto pespunte externo en las costuras críticas del overol. Cinturilla la cinturilla, a lo largo de toda la espalda lleva cosida interiormente (solo por la espalda de costado a costado) una cinta elástica oculta, esta permite el ajuste del overol al cuerpo. Pretina de un ancho mínimo de 4,5 cm en toda la circunferencia de la cintura. Mangas las mangas son de una sola pieza para que se adapte a la forma del brazo, cuyo corte superior es redondeado para que coincida con la sisa y en el inferior recto para que coincida con el puño. Puño de ajuste mediante dos botones regulables. Con cinta reflectiva de 1" cosida en un punto equidistante entre la hombrera y el codo, de color plata. Cuello el cuello es tipo sport, sin pie de cuello. Fibras hilo de costura 100% en fibras retardantes a la flama (aramidas) y durabilidad capaz de resistir altas temperaturas al contacto con fuego, calor y arco eléctrico de gran resistencia a los ciclos de lavados; la basta tiene de 22 a 23 centímetros (cm) de ancho, que permite el uso de botas de seguridad. En cada una de las bastas, a 15 cm bajo la rodilla va una cinta reflectiva de 1” de ancho. Color gris plata. |  |  |
| 19 | 13 | PAR | GUANTES DE CARNAZA PARA ALACRANISMO | Material: Carnaza; Forrado internamente;  Anatomía Morfológica: palma en una sola pieza, pulgar en ala, refuerzo en la palma. |  |  |
| 20 | 9 | PAR | BOTAS TIPO BORCEGUI | Zapato industrial con casco de acero; Cuero de Ganado Vacuno Flor Corregida; Suela tipo Montain Casquillo de Acero (No Dieléctrico); Color negro; Protección más arriba del tobillo para proteger de posibles torceduras; Abierto por delante y que se ajuste por medio de correas o cordones; Características físicas:  Grasas: máximo 10% porcentaje de encogimiento: máximo 5%  Grasas: máximo 10% |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUBTOTAL** |  |  |
| **I.V.A.** |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**CANTIDAD CON LETRA:**

NOTA: La oferta económica deberá presentarse por escrito firmada por el licitante o su representante legal, así como en versión digital en formato PDF y EXCEL (USB).

**TIEMPO DE ENTREGA: De no señalar fecha específica, el Licitante deberá señalar si el número de días son hábiles o naturales, tomando en cuenta que estos se contarán a partir de la suscripción del contrato en caso de resultar adjudicado**

**CONDICIONES DE PAGO:**

**(De solicitar anticipo establecer el porcentaje)**

**(De solicitar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera satisfacción de la dependencia).**

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta serán los mismos en caso de que la Dirección de Recursos Materiales y/o el **“COMITÉ”** según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este **“PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN”**.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.